SHX8900固件版本升级步骤：

1: 同时按SHX89009机器侧键1（PTT1键）与侧键2（可编辑键）如下图所示；再打开机器电源开关；进入固件升级模式,机器界面显示如下：





2：打开软件升级工具SHX8900Bootload（工具）。

a;加载升级文件WT\_SHX\_8900\_800MZZD\_20240509\_056Z.binX

b；打勾自动连接。

3：用TYPE-C 数据线连接SHX8900机器上侧边的TYPE-C口。

4：点击升级工具‘刷机’按钮；信息会显示升级百分比进度；直至升级完毕即可。

5：备注：MCU固件版本需与公网平台固件对应。