GT-12固件升级说明

1：打开 固件升级工具Hid Bootload 。


2：打开固件文件；

3：进入升级模式：同时按住侧键，再开机；如图所示：



4: 插好 USB→TYPE-C 连接线，

5：点击刷机按钮，提示升级进度99% ，升级成功；即可。如下图所示



**6:如果升级进度没达到100%,把电池卸下，重复以上步骤。**

**7:GT-12 1.4.1版本升级包：蓝牙部分， PTT适配器,1,2，对应A,B段， 增加连接过的蓝牙列表，蓝牙的话筒，音量各5个级别，适配各种不同蓝牙耳机；优化一些显示已发现的小bug。增加连接SHX-BT-V001蓝牙手咪。**