**SHX8900公网模块升级说明**

**1；先安装800M 模块的TYPE-C驱动。**


**A: 系统设置，→11USB接口选择，→公网升级。**

**B: 安装驱动软件： Quectel\_Windows\_USB\_Driver(A)\_Customer\_V1.0.15。**


**2：连接TYPE-C线，注意不是耳机插口，是机器旁边TYPE-C, 可用手机TYPE-C连接线。**

**3; 开机进入机器菜单，系统设置，→11USB接口选择，→公网升级。**

4.打开升级工具QMulti\_DL\_V2.1；升级的固件放在电脑D:盘下根目录不要有中文字符；升级包不用解压。

加载文件：如有问题，可以参考

5.点击 Start All，



6：备注：公网平台固件需与MCU固件版本对应。